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柔和型白酒
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[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了柔和型白酒的术语与定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
本文件适用于柔和型白酒的生产、检验与销售。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5009.225    食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定
GB 12456       食品安全国家标准 食品中总酸的测定
GB/T 10345     白酒分析方法
GB/T 10346     白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存
GB/T 10781.1   白酒质量要求 第1部分：浓香型白酒
GB/T 15109     白酒工业术语
JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则
定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令 [2005] 第75号） 
[bookmark: _Toc97192966]术语和定义
    GB/T 15109界定的以及以下术语和定义适用于该文件。
3.1 柔和型白酒
以高粱、小麦、大米等为原料，分别经中温大曲糖化泥窖固态发酵和小曲糖化不锈钢发酵槽固态发酵，制得浓香型白酒、小曲清香白酒，长期贮存后勾调而成的具有香气柔雅，口味协调、尾净余长的典型风格白酒。
产品分类
4.1 产品的酒精度为：25%vol≤酒精度≤68%vol。
[bookmark: _GoBack]4.2 按产品质量等级分为：优级、一级。
要求
5.1感官要求
应符合表1的规定。
表1 感官要求
	项目
	优级
	一级

	色泽和外观
	无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀a

	香气
	香气柔雅，舒畅
	香气较柔雅，舒顺

	口味
	酒体协调，尾净余长
	酒体较协调，尾净较长

	风格
	具有本品典型的风格

	a 当酒的温度低于10℃时，允许出现白色絮状沉淀物质或失光。10℃以上时应逐渐恢复正常。



5.2 理化要求
应符合表2的规定。
表2 理化指标

	项目
	优级
	一级

	酒精度（20℃）/(%vol)
	25～ 68

	总酸a/(g/L)       ≥
	产品自生产日期≤一年的执行指标
	0.60
	0.50

	总酯a/（g/L） ≥
	
	2.00
	1.50

	己酸乙酯a/（g/L）
	
	0.30-2.00
	0.20-1.50

	酸酯总量a/(mmol/L)          ≥
	产品自生产日期＞一年的执行指标
	20.0
	15.0

	固形物/(g/L)              ≤
	0.50b

	a 按45%vol折算。
b当酒精度小于40%vol时固形物小于等于0.70g/L。




5.3净含量
按《定量包装商品计量监督管理办法》执行。
试验方法
6.1 感官要求
    按照GB/T 10345 的规定执行。
6.2 理化要求
6.2.1 酒精度
按照GB 5009.225的规定执行。
6.2.2 总酯、固形物、己酸乙酯
按照GB/T 10345的规定执行，其中总酯、己酸乙酯按照45.0%vol折算。
6.2.3 酸酯总量
按照GB/T 10781.1附录A的规定执行，按照45.0%vol折算。
6.2.4 总酸
    按照GB 12456 的规定执行，按照45.0%vol折算。
6.3净含量
按 JJF 1070 的规定执行。
检验规则和标志、包装、运输、贮存
7.1 检验规则和标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 10346 的规定。 
7.2 酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol。
7.3 预包装产品应标识产品类型为“固态法白酒”。
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